;
; USBSCAN.INF
;
; USBSCAN.SYS installer
;
; Plug and play install file
;
[Version]
Signature="$CHICAGO$"
Class=IMAGE
ClassGUID={6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}
provider=%OEM_MFG%
LayoutFile=layout.inf
DriverVer=11/8/2012,1.00.00.6

[PreCopySection]
HKR,,NoSetupUI,,1

[Manufacturer]
%OEM_MFG%=OemModels,NTx86.6.0

[OemModels.NTx86.6.0]
%OEM_SCAN%=BULKUSB.Dev, USB\VID_0EFD&PID_0035&MI_00

[BULKUSB.Dev]
CopyFiles=BULKUSB.Files.Ext, BULKUSB.Files.Inf
AddReg=BULKUSB.AddReg

[BULKUSB.Dev.NT]
CopyFiles=BULKUSB.Files.Ext, BULKUSB.Files.Inf
AddReg=BULKUSB.AddReg

[BULKUSB.Dev.NT.Services]
Addservice = BULKUSB, 0x00000002, BULKUSB.AddService

[BULKUSB.AddService]
DisplayName    = %OEM_HUB%
ServiceType    = 1                  ; SERVICE_KERNEL_DRIVER
StartType      = 2                  ; SERVICE_AUTO_START
ErrorControl   = 1                  ; SERVICE_ERROR_NORMAL
ServiceBinary  = %10%\System32\Drivers\USBSCAN.SYS
LoadOrderGroup = Base

[BULKUSB.AddReg]
HKR,,DevLoader,,*ntkern
HKR,,NTMPDriver,,USBSCAN.SYS
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\BulkUsb\Parameters","MaximumTransferSize",0x10001,4096
HKLM,"System\Currentcontrolset\Services\BulkUsb\Parameters","DebugLevel",0x10001,2

[BULKUSB.Files.Ext]
USBSCAN.SYS,,,16

[BULKUSB.Files.Inf]

[DestinationDirs]
BULKUSB.Files.Ext = 10,System32\Drivers
BULKUSB.Files.Inf = 10,INF

[Strings]
OEM_MFG="TOEC"
OEM_HUB="TOEC OEP103W"
OEM_SCAN="TOEC OEP103W SCAN"
